{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Ελκυστήρας","Ενέργεια","Παρελκόμενα"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Ελκυστήρας","index":0,"n_rows":46,"n_cols":15,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,3],[0,5,0,7],[1,0,1,9],[2,0,2,1],[2,2,2,8],[4,0,4,5],[25,6,25,7],[27,0,29,8],[30,0,32,8],[33,0,35,8],[36,0,38,8],[39,0,41,8],[42,0,44,8],[45,0,47,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Μέση Απόσταση Διαδρομών                 Μετάβασης και Επιστροφής (km)",{"$nulls":3},1,"Προσαύξηση 15% Λόγω Μεταφοράς Εφοδίων",null,null,2,{"$nulls":5},"Ναι"]
["ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ                                                                                                                                         ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ",{"$nulls":13},"Όχι"]
["Παραγωγός :",{"$nulls":13},10]
["    Ο τύπος που δίνει την άριστη ισχύ Ι, ΗΡ στο Ρ.Τ.Ο είναι ο εξής :",{"$nulls":13},15]
["Ι = [ Εμ . Α . (ΔΧειρ + Α . ΚΕπ) / λ . Δελκ] 1/2 ",{"$nulls":6},"=",0]
[]
["όπου :","Εμ  είναι η Μέση Καταναλισκόμενη Ενέργεια (ΗΡ . Ω). Αιτιολόγηση.",{"$nulls":5},"=",0]
[null,"Α  είναι η Έκταση της Γεωργικής Εκμετάλλευσης (Στρέμματα)",{"$nulls":5},"="]
[null,"ΔΧειρ  είναι η Δαπάνη Χειριστή (Ευρώ)",{"$nulls":5},"=",{"v":5,"d":"5.00 "}]
[null,"ΚΕπ  είναι το Κόστος Επικαίρου Εργασίας Φυτικής Παραγωγής(Ευρώ)",{"$nulls":5},"=",0]
[null,"    1‰ της Μέσης Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑμ = 1‰ * ΑΠΑ / Α)"]
[null,"    ΑΠΑ  είναι η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Φυτικής Παραγωγής"]
[null,"λ  είναι το Ποσοστό Σταθερών Δαπανών Ελκυστήρα (%)",{"$nulls":5},"=",{"v":0.12,"d":"12.00%"}]
[null,"ΔΕλκ  είναι η Δαπάνη Αγοράς Ελκυστήρα ανά Ίππο (Ευρώ)",{"$nulls":5},"=",0]
[null,null,"Δαπάνη Αγοράς (Ευρώ)",{"$nulls":4},"="]
[null,null,"Ποσοστό Μείωση Δαπάνης",{"$nulls":4},"=",{"v":0.4,"d":"40.00%"}]
[null,null,"Ιπποδύναμη (ΗΡ)",{"$nulls":4},"="]
[]
["     Λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό μετάδοσης της ισχύος από τον κινητήρα στο Ρ.Τ.Ο"]
["η ισχύς στον κινητήρα θα είναι Ι / 0,87.",{"$nulls":3},0]
[]
["     Με συντελεστή Φόρτωσης 0,8 η ζητούμενη ισχύς του Ελκυστήρα στον κινητήρα"]
[" που επιλέγεται είναι ίση με ",null,null,0]
[]
["     Προσαύξηση 15% της ισχύος του Ελκυστήρα με επαρκή αιτιολόγηση λόγω συνθηκών"]
["της Γεωργικής Εκμετάλλευσης, ενεργειακών απαιτήσεων κλπ.",{"$nulls":5},0]
[]
["     Παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στην εκλογή του τύπου ή της ισχύος του ελκυστήρα είναι, εκτός των κλάδων παραγωγής και της έκτασης της εκμετάλλευσης η συμβολή των οποίων αναλύθηκε ανωτέρω, τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος της εκμετάλλευσης και ο τύπος αυτής."]
[]
[]
["     Θεωρείται επιβεβλημένη μία ποσοστιαία προσαύξηση της ισχύος του ελκυστήρα για τους λόγους που θα αναφερθούν κατωτέρω.  "]
[]
[]
["     Η ισχύς ενός κινητήρα μειώνεται κατά ένα σοβαρό ποσοστό με τη χρήση του και στην πράξη, είναι προτιμότερο να υπάρχει ορισμένο περιθώριο ισχύος. Είναι λιγότερο \"αντιοικονομικό\" από την ανεπάρκεια ισχύος."]
[]
[]
["     Με την εφαρμογή των νέων αυστηρών προδιαγραφών που αφορούν τις εκπομπές ρύπων προκειμένου να παραχθεί το ίδιο έργο από τον ελκυστήρα απαιτείται μεγαλύτερη ονομαστική ιποδύναμη."]
[]
[]
["     Με την  εισαγωγή νέου σύγχρονου εξοπλισμού άνεσης και ασφάλειας (Καμπίνες , κλιματισμός κλπ) στους γεωργικούς ελκυστήρες απαιτείται αυξημένη ονομαστική ιποδύναμη."]
[]
[]
["     Η μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου ενός ελκυστήρα μεγάλης ιπποδύναμης που εργάζεται κάτω από ελαφρά φορτία, αντισταθμίζεται τις περισσότερες φορές από τα λιγότερα έξοδα επισκευής του. Αντίθετα ένας ελκυστήρας μικρής ισχύος μπορεί να εργάζεται τακτικά υπερφορτωμένος, πράγμα που έχει ως συνέπεια περισσότερα έξοδα για καύσιμα και επισκευές. "]
[]
[]
["     Εκτός αυτών ο μεγαλύτερος ελκυστήρας επιτρέπει να εισαχθούν στην εκμετάλλευση νέα μηχανήματα (υπάρχει σήμερα τάση κατασκευής βαρύτερων παρελκόμενων, τα οποία έχουν ανάγκη από ελκυστήρες αυξημένης ισχύος) και νέες μέθοδοι καλλιέργειας του εδάφους, πράγμα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μικρούς ελκυστήρες. "]

{"sheet":"Ενέργεια","index":1,"n_rows":83,"n_cols":18,"rows_kept":83,"merged":[[0,0,0,17],[1,0,4,0],[1,1,4,1],[1,2,4,2],[1,3,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,11],[1,12,1,14],[1,15,1,17],[2,3,2,5],[2,6,2,8],[2,9,2,11],[2,12,2,14],[2,15,2,17],[25,0,25,1],[26,0,26,4],[26,5,26,11],[26,12,26,17],[27,0,27,17],[28,0,31,0],[28,1,31,1],[28,2,31,2],[28,3,28,5],[28,6,28,8],[28,9,28,11],[28,12,28,14],[28,15,28,17],[29,3,29,5],[29,6,29,8],[29,9,29,11],[29,12,29,14],[29,15,29,17],[52,0,52,1],[53,0,53,4],[53,5,53,11],[53,12,53,17],[54,0,54,17],[55,0,58,0],[55,1,58,1],[55,2,58,2],[55,3,55,5],[55,6,55,8],[55,9,55,11],[55,12,55,14],[55,15,55,17],[56,3,56,5],[56,6,56,8],[56,9,56,11],[56,12,56,14],[56,15,56,17],[79,0,79,1],[80,0,80,2],[80,3,80,8],[80,9,80,14],[80,15,80,17],[81,0,81,4],[81,5,81,11],[81,12,81,17],[82,0,82,5],[82,15,82,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ"]
["α/α","ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                                                                                                                                                                                             ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ","Στρ.","Σπορείο",null,null,"Όργωμα",null,null,"Φρεζάρισμα",null,null,"Σβάρνισμα",null,null,"Λίπανση"]
[{"$nulls":3},"Κατανάλωση Ενέργειας στο ΡΤΟ (ΗΡ.Ω/Στρ.)",null,null,"Κατανάλωση Ενέργειας στο ΡΤΟ (ΗΡ.Ω/Στρ.)",null,null,"Κατανάλωση Ενέργειας στο ΡΤΟ (ΗΡ.Ω/Στρ.)",null,null,"Κατανάλωση Ενέργειας στο ΡΤΟ (ΗΡ.Ω/Στρ.)",null,null,"Κατανάλωση Ενέργειας στο ΡΤΟ (ΗΡ.Ω/Στρ.)"]
[{"$nulls":3},{"v":3.5,"d":"3.5 *"},{"v":0.62,"d":"0.62 **"},{"v":5.65,"d":"5.65 ***"},{"v":5,"d":"5 *"},{"v":0.62,"d":"0.62 **"},{"v":8.06,"d":"8.06 ***"},{"v":7,"d":"7 *"},{"v":0.9,"d":"0.90 **"},{"v":7.78,"d":"7.78 ***"},{"v":2,"d":"2 *"},{"v":0.45,"d":"0.45 **"},{"v":4.44,"d":"4.44 ***"},{"v":1.5,"d":"1.5 *"},{"v":0.44,"d":"0.44 **"},{"v":3.41,"d":"3.41 ***"}]
[{"$nulls":3},"Επεμ-βάσεις","Σύνολο","Ενέργεια","Επεμ-βάσεις","Σύνολο","Ενέργεια","Επεμ-βάσεις","Σύνολο","Ενέργεια","Επεμ-βάσεις","Σύνολο","Ενέργεια","Επεμ-βάσεις","Σύνολο","Ενέργεια"]
[{"v":1,"d":"1 "},{"$nulls":3},0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":2,"d":"2 "},{"$nulls":3},0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":3,"d":"3 "},{"$nulls":3},0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":4,"d":"4 "},"",null,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":5,"d":"5 "},"",null,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":6,"d":"6 "},"",null,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":7,"d":"7 "},"",null,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":8,"d":"8 "},"",null,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":9,"d":"9 "},"",null,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":10,"d":"10 "},"",null,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":11,"d":"11 "},"",null,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":12,"d":"12 "},"",null,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":13,"d":"13 "},"",null,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":14,"d":"14 "},"",null,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":15,"d":"15 "},"",null,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":16,"d":"16 "},"",null,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":17,"d":"17 "},"",null,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":18,"d":"18 "},"",null,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":19,"d":"19 "},"",null,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":20,"d":"20 "},"",null,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
["ΣΥΝΟΛΟ",null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
["*  Απαιτήσεις των Εργασιών σε Ενέργεια (HP * Ω / στρ.)",{"$nulls":4},"**  Σχέση Ελκτiκής Ισχύος προς την Ισχύ στο P.T.O",{"$nulls":6},"***  Συντελεστής Απόδοσης Εργασίας Αγρού"]
["ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ"]
["α/α","ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                                                                                                                                                                                             ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ","Στρ.","Σπορά - Φυτεία",null,null,"Σκάλισμα",null,null,"Ράντισμα - Θειάφισμα",null,null,"Στελεχοκοπή",null,null,"Κλάδεμα"]
[{"$nulls":3},"Κατανάλωση Ενέργειας στο ΡΤΟ (ΗΡ.Ω/Στρ.)",null,null,"Κατανάλωση Ενέργειας στο ΡΤΟ (ΗΡ.Ω/Στρ.)",null,null,"Κατανάλωση Ενέργειας στο ΡΤΟ (ΗΡ.Ω/Στρ.)",null,null,"Κατανάλωση Ενέργειας στο ΡΤΟ (ΗΡ.Ω/Στρ.)",null,null,"Κατανάλωση Ενέργειας στο ΡΤΟ (ΗΡ.Ω/Στρ.)"]
[{"$nulls":3},{"v":0.7,"d":"0.7 *"},{"v":0.53,"d":"0.53 **"},{"v":1.32,"d":"1.32 ***"},{"v":0.5,"d":"0.5 *"},{"v":0.38,"d":"0.38 **"},{"v":1.32,"d":"1.32 ***"},{"v":1.5,"d":"1.5 *"},{"v":0.44,"d":"0.44 **"},{"v":3.41,"d":"3.41 ***"},{"v":2,"d":"2 *"},{"v":0.82,"d":"0.82 **"},{"v":2.44,"d":"2.44 ***"},{"v":5,"d":"5 *"},{"v":0.8,"d":"0.80 **"},{"v":6.25,"d":"6.25 ***"}]
[{"$nulls":3},"Επεμ-βάσεις","Σύνολο","Ενέργεια","Επεμ-βάσεις","Σύνολο","Ενέργεια","Επεμ-βάσεις","Σύνολο","Ενέργεια","Επεμ-βάσεις","Σύνολο","Ενέργεια","Επεμ-βάσεις","Σύνολο","Ενέργεια"]
[{"v":1,"d":"1 "},0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":2,"d":"2 "},0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":3,"d":"3 "},0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":4,"d":"4 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":5,"d":"5 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":6,"d":"6 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":7,"d":"7 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":8,"d":"8 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":9,"d":"9 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":10,"d":"10 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":11,"d":"11 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":12,"d":"12 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":13,"d":"13 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":14,"d":"14 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":15,"d":"15 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":16,"d":"16 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":17,"d":"17 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":18,"d":"18 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":19,"d":"19 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
[{"v":20,"d":"20 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
["ΣΥΝΟΛΟ",null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
["*  Απαιτήσεις των Εργασιών σε Ενέργεια (HP * Ω / στρ.)",{"$nulls":4},"**  Σχέση Ελκτiκής Ισχύος προς την Ισχύ στο P.T.O",{"$nulls":6},"***  Συντελεστής Απόδοσης Εργασίας Αγρού",null,null,"***  Συντελεστής Απόδοσης Εργασίας Αγρού"]
["ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ"]
["α/α","ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                                                                                                                                                                                            ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ","Στρ.","Κοπή",null,null,"Γύρισμα",null,null,"Δέσιμο",null,null,"Συλλογή - Σκάλα",null,null,"Μεταφορές"]
[{"$nulls":3},"Κατανάλωση Ενέργειας στο ΡΤΟ (ΗΡ.Ω/Στρ.)",null,null,"Κατανάλωση Ενέργειας στο ΡΤΟ (ΗΡ.Ω/Στρ.)",null,null,"Κατανάλωση Ενέργειας στο ΡΤΟ (ΗΡ.Ω/Στρ.)",null,null,"Κατανάλωση Ενέργειας στο ΡΤΟ (ΗΡ.Ω/Στρ.)",null,null,"Κατανάλωση Ενέργειας στο ΡΤΟ (ΗΡ.Ω/Στρ.)"]
[{"$nulls":3},{"v":0.8,"d":"0.8 *"},{"v":0.82,"d":"0.82 **"},{"v":0.98,"d":"0.98 ***"},{"v":0.8,"d":"0.8 *"},{"v":0.82,"d":"0.82 **"},{"v":0.98,"d":"0.98 ***"},{"v":2.5,"d":"2.5 *"},{"v":0.3,"d":"0.3 **"},{"v":8.33,"d":"8.33 ***"},{"v":5,"d":"5 *"},{"v":0.8,"d":"0.80 **"},{"v":6.25,"d":"6.25 ***"},{"v":10,"d":"10 ****"},{"v":0.5,"d":"0.5 *"},{"v":0.8,"d":"0.8 **"}]
[{"$nulls":3},"Επεμ-βάσεις","Σύνολο","Ενέργεια","Επεμ-βάσεις","Σύνολο","Ενέργεια","Επεμ-βάσεις","Σύνολο","Ενέργεια","Επεμ-βάσεις","Σύνολο","Ενέργεια","Βάρος","Σύνολο (τόνοι)","Ενέργεια"]
[{"v":1,"d":"1 "},0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0]
[{"v":2,"d":"2 "},0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0]
[{"v":3,"d":"3 "},0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0]
[{"v":4,"d":"4 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0]
[{"v":5,"d":"5 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0]
[{"v":6,"d":"6 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0]
[{"v":7,"d":"7 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0]
[{"v":8,"d":"8 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0]
[{"v":9,"d":"9 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0]
[{"v":10,"d":"10 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0]
[{"v":11,"d":"11 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0]
[{"v":12,"d":"12 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0]
[{"v":13,"d":"13 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0]
[{"v":14,"d":"14 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0]
[{"v":15,"d":"15 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0]
[{"v":16,"d":"16 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0]
[{"v":17,"d":"17 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0]
[{"v":18,"d":"18 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0]
[{"v":19,"d":"19 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0]
[{"v":20,"d":"20 "},"",0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0]
["ΣΥΝΟΛΟ",null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0]
["ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ",null,null,0,{"$nulls":5},"ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ",{"$nulls":5},0]
["*  Απαιτήσεις των Εργασιών σε Ενέργεια (HP * Ω / στρ.)",{"$nulls":4},"**  Σχέση Ελκτiκής Ισχύος προς την Ισχύ στο P.T.O",{"$nulls":6},"***  Συντελεστής Απόδοσης Εργασίας Αγρού"]
["****  Μέση Απόσταση Διαδρομών Μετάβασης και Επιστροφής (Km)"]

{"sheet":"Παρελκόμενα","index":2,"n_rows":30,"n_cols":10,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,9],[3,1,3,3],[28,6,28,9],[29,6,29,9],[32,6,32,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ΠΛΑΤΟΥΣ) ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ"]
[]
["    Ο τύπος που δίνει το πλάτος (μέγεθος) π σε μέτρα του παρελκομένου είναι ο εξής :"]
[null,"πι = Ι / ει . υι . ηι"]
[]
["όπου :","Ι  είναι η Ιπποδύναμη του Ελκυστήρα",null,0]
[null,"ει  είναι η Ενέργεια που απαιτείται για την Εργασία, ΗΡ . Ω"]
[null,"υι  είναι η Ταχύτητα Εργασίας του Ελκυστήρα, km/h"]
[null,"ηι  είναι ο Συντελεστής Απόδοσης Αγρού."]
[]
[]
["α/α","Εργασία                                          Παρελκόμενου","Συνολική Έκταση Εργασίας","Ενέργεια                                  που                                         Απαιτείται                  ΗΡ . Ω","Ταχύτητα Εργασίας          Km/h","Συντελεστής Απόδοσης Αγρού","πι =                                 Ι / ει . υι . ηι","Μέγιστο Πλάτος Παρελκομένου","Πλάτος Παρελκόμενου       Μέτρα","Πλάτος Παρελκόμενου με 40% Προσαύξηση                           Μέτρα"]
[{"v":1,"d":"1  "},"Σπορείο",0,{"v":5.65,"d":"5.65   "},{"v":7,"d":"7.00   "},{"v":0.7,"d":"0.70   "},0,null,0,0]
[{"v":2,"d":"2  "},"Όργωμα",0,{"v":8.06,"d":"8.06   "},{"v":7,"d":"7.00   "},{"v":0.7,"d":"0.70   "},0,{"v":3,"d":"3.00   "},0,0]
[{"v":3,"d":"3  "},"Φρεζάρισμα",0,{"v":7.78,"d":"7.78   "},{"v":3,"d":"3.00   "},{"v":0.7,"d":"0.70   "},0,{"v":3.3,"d":"3.30   "},0,0]
[{"v":4,"d":"4  "},"Σβάρνισμα",0,{"v":4.44,"d":"4.44   "},{"v":7,"d":"7.00   "},{"v":0.7,"d":"0.70   "},0,{"v":3,"d":"3.00   "},0,0]
[{"v":5,"d":"5  "},"Λίπανση",0,{"v":3.41,"d":"3.41   "},{"v":6,"d":"6.00   "},{"v":0.6,"d":"0.60   "},0,null,0,0]
[{"v":6,"d":"6  "},"Σπορά - Φυτεία",0,{"v":1.32,"d":"1.32   "},{"v":7,"d":"7.00   "},{"v":0.7,"d":"0.70   "},0,{"v":3.3,"d":"3.30   "},0,0]
[{"v":7,"d":"7  "},"Σκάλισμα",0,{"v":1.32,"d":"1.32   "},{"v":3.5,"d":"3.50   "},{"v":0.7,"d":"0.70   "},0,{"v":12,"d":"12.00   "},0,0]
[{"v":8,"d":"8  "},"Ράντισμα - Θειάφισμα",0,{"v":3.41,"d":"3.41   "},{"v":6,"d":"6.00   "},{"v":0.6,"d":"0.60   "},0,null,0,0]
[{"v":9,"d":"9  "},"Στελεχοκοπή",0,{"v":2.44,"d":"2.44   "},{"v":10,"d":"10.00   "},{"v":0.8,"d":"0.80   "},0,{"v":3.3,"d":"3.30   "},0,0]
[{"v":10,"d":"10  "},"Κλάδεμα",0,{"v":6.25,"d":"6.25   "},{"v":4.5,"d":"4.50   "},{"v":0.6,"d":"0.60   "},0,{"v":3.3,"d":"3.30   "},0,0]
[{"v":11,"d":"11  "},"Κοπή",0,{"v":0.98,"d":"0.98   "},{"v":10,"d":"10.00   "},{"v":0.8,"d":"0.80   "},0,null,0,0]
[{"v":12,"d":"12  "},"Γύρισμα",0,{"v":0.98,"d":"0.98   "},{"v":10,"d":"10.00   "},{"v":0.8,"d":"0.80   "},0,null,0,0]
[{"v":13,"d":"13  "},"Δέσιμο",0,{"v":8.33,"d":"8.33   "},{"v":6,"d":"6.00   "},{"v":0.7,"d":"0.70   "},0,null,0,0]
[{"v":14,"d":"14  "},"Συλλογή - Σκάλα",0,{"v":6.25,"d":"6.25   "},{"v":4.5,"d":"4.50   "},{"v":0.6,"d":"0.60   "},0,null,0,0]
[{"v":15,"d":"15  "},"Μεταφορές",0,{"v":0.8,"d":"0.80   "},null,null,0,null,0,0]
[]
[{"$nulls":6},"Ημερομηνία ………………………………."]
[{"$nulls":6},"Ο Συντάκτης Μελετητής"]