{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Καλλιέργειες","Υπολογισμός KW"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Καλλιέργειες","index":0,"n_rows":28,"n_cols":5,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[18,0,18,3],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[20,4,21,4],[26,0,26,3],[27,0,27,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΕΣ KWh ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ"]
[]
["Α/Α","ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  ","ΣΤΡ  ","ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΣΤΡ. ΑΝΑ ΕΤΟΣ","ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ"]
[]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
["ΣΥΝΟΛΟ",{"$nulls":3},0]
[]
["Α/Α","ΖΩΑ","ΑΡΙΘΜΟΣ","ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΖΩΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ","ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ"]
[]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
["ΣΥΝΟΛΟ",{"$nulls":3},0]
["ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ",{"$nulls":3},0]

{"sheet":"Υπολογισμός KW","index":1,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,2,7],[4,0,5,0],[4,1,5,3],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[6,1,6,3],[7,1,7,3],[8,1,8,3],[9,1,9,3],[10,1,10,3],[11,1,11,3],[12,1,12,3],[13,1,13,3],[14,0,14,6],[17,0,17,7],[19,0,19,4],[19,5,19,7],[20,0,20,4],[20,5,20,7],[21,0,21,4],[21,5,21,7],[24,0,24,5],[24,6,24,7],[25,0,25,5],[25,6,25,7],[26,0,26,5],[26,6,26,7],[28,0,28,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ"]
[]
["ΠΙΝ1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ"]
[]
["Α/Α","ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ",null,null,"HP","KW ANA ΩΡΑ","ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ","ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ KWh"]
[{"$nulls":4},"1ΗP = 0,736 KW"]
[1,"ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  ",{"$nulls":4},0,0]
[2,"ΖΩΑ",{"$nulls":4},0,0]
[3,{"$nulls":6},0]
[4,{"$nulls":6},0]
[5,{"$nulls":6},0]
[6,{"$nulls":6},0]
[7,{"$nulls":6},0]
[8,{"$nulls":6},0]
["ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΕΣ KWh                                                                                         ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ",{"$nulls":6},0]
[]
[]
["ΠΙΝ 2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ KWh ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ 40ΚW"]
[]
["ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 1 KW ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ",{"$nulls":4},{"v":1100,"d":"1,100.00 KWh"}]
["ΑΡΙΘΜΟΣ KW ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ SCHUECO",{"$nulls":4},{"v":40,"d":"40.00 KW "}]
["ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ",{"$nulls":4},{"v":44000,"d":"44,000.00 KWh"}]
[]
[]
["ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΕΣ KWh ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ",{"$nulls":5},0]
["ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ",{"$nulls":5},{"v":44000,"d":"44,000.00 KWh"}]
["ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ",{"$nulls":5},-44000]
[]
["Άρα διαπιστώνουμε ότι στην μελλοντική κατάσταση η κατανάλωση ρεύματος της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερη από αυτή που θα παράγει με την εκμετάλλευση του φωτοβολταικού"]